附件2

YY 0581.2—2011《输液连接件 第2部分：

无针连接件》第1号修改单

一、将5.9的条注中的“接口”更改为“接头”。
二、将A.3体积流量改用新条文：

将连接件与制造商推荐的输液器具连接，用水在GB 8368规定的1m静压头下或制造商标称压力下试验。

三、将A.4.1的最后一段中的“接头”更改为“接口”，“取上”更改为“取下”。
四、删除A.4.2中的“或1.5倍的制造商标称压力（取较大者）”。
五、在A.5.1.2中的“200kPa”的后面增加“或1.5倍的制造商标称（取较大者）”。
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